**Auf einen Blick**

* Im Verbund mit Pepperl+Fuchs stellt die WITT Sensoric wieder auf der Bau 2025 aus
* Mit dem LIGI01 stellt die WITT Sensoric die nächste Generation der Lichtgitter zur berührungslosen Schließkantenabsicherung an Toren vor
* Mit der SIGNAL12ECO und SIGNAL12LP zeigt die WITT Sensoric die neuste Generation der optischen Schließkantensensoren

**Gemeinsam mit Pepperl+Fuchs und Sensotek zeigt die WITT Sensoric auf der Bau 2025 Weiterentwicklungen im Bereich der Tor-Sensorik**

Auch dieses Jahr zeigt Pepperl+Fuchs, als führender Hersteller für industrielle Sensorik, gemeinsam mit der Sensotek und der Witt Sensoric das gemeinsame Portfolio für die Torautomation. Dabei setzen wir gemeinsam mit der Witt Sensorik auf Evolution, welche den Kunden eine umfassende, zukunftssichere und nachhaltige Gesamtlösungen liefern sollen. Die Witt Sensoric, eine Marke der Pepperl-Fuchs, präsentiert dabei die Weiterentwicklungen im Bereich der Sicherheitssensoren.

Hierzu gehört das Sicherheits-Lichtgitter LIGI. Als die weit verbreitete Möglichkeit einer berührungslosen Schließkantenabsicherung an Toren spart es echtes Geld und Zeit. Auf Basis der neuesten LIGI Plattform kann dem Anwender für Neuanlagen oder im Nachrüstfall das breiteste Angebot für nahezu jeden Tortyp gemacht werden.

Ein weiteres TOP-Produkt der WITT Sensoric ist der Schließkantensensor SIGNAL12. Dieser wurde in der Elektronik weiter perfektioniert und kann nun in zwei Ausführungen SIGNAL12LP und SIGNAL12ECO angeboten werden. Die ECO Ausführung besticht durch einen extrem kleinen Leerlaufstrom. Dies ermöglicht den Einsatz von Funkmodulen anstelle des üblichen Spiralkabels.

*\\pfde-netapp1.eu.p-f.biz\files\20-Marketing\30-Campaigns-Launches\FA\10-Product_Launch\30-Optoelektronische_Sensoren\20-Doors, Gates, Elevators (DGE)\_WITT Marketing\06_Renderings\Applikationen\03_Final\SVG\2023-03-24_Endlosfalter_BS_LIGI.tif*

LIGI Lichtgitter zur berührungslosen Schließkantenabsicherung



SIGNAL12LP zur Schließkantenabsicherung bis 12 m Torblattbreite

|  |  |
| --- | --- |
| **Autor** | WITT Sensoric |
| **Schlagworte** | WITT Sensoric, Schließkantenabsicherung, Torabsicherung Sicherheits-Lichtgitter, optischer Schließkantensensor, Einweg-Lichtschranke |
| **Zeichen** | 1.294 mit Leerzeichen |

**Pressekontakt:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Irmtraud Schmitt**  Referentin Öffentlichkeitsarbeit  Pepperl+Fuchs SE  Lilienthalstraße 200  68307 Mannheim, Germany  Tel: +49 (621) 776-1215  ischmitt@de.pepperl-fuchs.com | **Annette Kern**  Presse  Pepperl+Fuchs SE  Lilienthalstraße 200  68307 Mannheim, Germany  Tel: +49 (621) 776-1388  akern@de.pepperl-fuchs.com |

<https://www.pepperl-fuchs.com/>

Zur honorarfreien Verwendung für Redaktionen.